**2. pielikums**

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**Piegādātāju izvēles procedūrai**

**“Akumulatoru baterijas Kuģu satiksmes vadības sistēmas VTS9760 nepārtrauktiem barošanas avotiem (UPS)”**

Rīgas brīvostas pārvaldei nepieciešams iegādāties jaunas akumulatoru baterijas nepārtrauktiem barošanas avotiem (UPS) Kuģu Vadības Sistēmai VTS9760.

**Prasības:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Prece** | **Paredzēts izmantošanai ar iekārtu** | **Skaits** | |
| 1 | Akumulators RBC55 (APC Replacement Battery Cartridge #55 - UPS battery - Lead Acid) vai ekvivalents | Smart UPS 2200 (SMT2200I) | 5 |
| 2 | Akumulators NPW36-12, YUASA vai ekvivalents | Spower 2000va | 6 |
| 3 | Akumulators WP7.2-12 vai ekvivalents | BackUPS 900 (BR900GI) | 4 |
| 4 | Akumulators CP1290 12V9Ah vai ekvivalents | BackUPS 1200 ( BR1200GI) | 4 |

1. Piedāvājumā jānorāda tikai RBP izmantoto Nepārtrauktās barošanas avotu (Turpmāk UPS) ražotāju rekomendētie ražotāju materiāli un akumulatoru baterijas, pamatojoties uz UPS iekārtu ražotāju norādi par oriģinālu izejmateriālu pielietošanas nepieciešamību un nozīmīgumu dotās tehnikas ekspluatācijā. RBP izmanto HP, Spower 2000va, APS ražotas UPS iekārtas.
2. Ja tiek piedāvātas alternatīvās akumulatoru baterijas, tad jāpievieno akumulatoru baterijas ražotāja rakstisks apliecinājums par iespēju tās lietot nezaudējot saderību ar ražotajā iekārtām.

Garantija – 24.mēnesi no iegādes brīža.