**2.pielikums**

**Multifunkcionālā iekārta**

Tehniskā specifikācija

|  |  |
| --- | --- |
| **Pozīcija** | **Minimālās prasības** |
| Daudzfunkcionālās iekārtas tips | Digitāls krāsu kopētājs, tīkla printeris, tīkla skeneris |
| Kopēšanas formāts | No A6 līdz SRA3 rokas padevē un vismaz vienā papīra kasetē |
| Ātrdarbība pilnkrāsu drukai/kopēšanai | Vismaz 40 kopijas/izdrukas minūtē (A4 formāts) |
| Izšķirtspēja | Vismaz 4800x1200 dpi ekviv. |
| Iesilšanas laiks (no *power-on*) | Ne vairāk kā 22 sek. |
| Abpusējais automātiskais dokumentu padevējs | Vismaz 300 lapām, skenē vismaz 240 attēlus minūtē, skenē lapas abas puses vienā lapas gājienā, iespēja izmantot vismaz 200 g/m2 biezu papīru |
| Vadības panelis | Vismaz 10" skārienjūtīgs ekrāns, latviešu valodā |
| Papīra kasetes | Ietilpība vismaz 4000 papīra lapas, iespēja izmantot līdz 300 g/m2 biezu papīru visās kasetēs un rokas padevē, iespēja pievienot papildus papīra kaseti |
| Automātiska abpusēja kopēšana/drukāšana (*duplex*) | nepieciešama, iespēja izmantot līdz 250 g/m2 biezu papīru |
| Finišējošā ierīce | uztvērējs-šķirotājs vismaz 3000 A4 formāta lapām, 3-pozīciju skavošana vismaz 60 lapām, caurumošanas funkcija |
| Atmiņa | vismaz 4 GB + 32 GB SSD |
| Pieslēgvietas | Vismaz USB 3.0 (*Super-Speed*), USB Host, *GigaBit Ethernet* (*10BaseT/100Base-TX/1000BaseT*) |
| Printera valodas | vismaz PCL5, PCL6 un PostScript3 |
| Tīkla skeneris | skenēšana uz tīkla mapi (SMB), uz e-pastu; PDF, JPG, TIFF formāti; saites uz skenēto dokumentu nosūtīšana e-pastā; skenēto dokumentu automātiska iztaisnošana; vairāku neliela izmēra oriģinālu vienlaicīga skenēšana, katru saglabājot atsevišķā datnē (*multi-crop*) |
| Daudzfunkcionālās iekārtas funkcionalitāte | Attālināta funkciju vadība (kopētāja administrēšana) caur mājas lapu kopētāja pārraudzībai datortīklā |
| TEC vērtība | Ne vairāk kā 0.55 kWh |
| Garantija | Vismaz 3 (trīs) gadi ražotāja garantija |
| Pilna savietojamība ar SafeCom centralizētās drukāšanas risinājumu | Nepieciešama |
| Karšu lasītājs | Iekārtai pieslēgts karšu lasītājs HID iCLASS Seos karšu standartam, tam nepieciešamās iekārtas licences |
| Iekārtas pamatne | Nepieciešama (iekārtas ražotāja oriģināls) |
| Citi nosacījumi | Daudzfunkcionālās iekārtas komplektācijā ietilpst:  - oriģināli toneri vismaz 20 000 izdrukām (ar 5% pārklājumu katrai krāsai),  - fotoreceptori pirmajiem 400 000 A4 formāta krāsu kopijām,  Atļauts piedāvāt tikai jaunu un iepriekš nelietotu daudzfunkcionālo iekārtu.  Piedāvājuma cenā jāiekļauj iekārtu piegāde, uzstādīšana un lietotāju apmācība sekojošā adresē: Kalpaka bulv. 12, Rīga |