2. pielikums


Piegādātāju izvēles procedūra
„Plastikāta karšu ar nolasītāju piegāde”
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA / TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

	N.p.k.
	Tehniskās prasības
	Pretendenta komentāri

	1.
	HID ISOProx card II proximity tipa piekļuves kontroles kartes:
(Kartēm jābūt savietojamām ar Pasūtītāja rīcībā esošo Rīgas brīvostas pārvaldes Vienoto piekļuves kontroles sistēmu “Apollo”)
	Pretendents aizpilda ailes, norādot nepieciešamo informāciju (Preces ražotājs, preces nosaukums, apraksts, atzīme par prasību izpildi, cita nepieciešamā informācija, u.c.).

	1.1.
	darbība 125 Khz frekvencē
	

	1.2.
	wiegand interfeiss
	

	1.3.
	biezums 0,76 mm
	

	1.4.
	fasility code lielāks par 1 (viens);
	

	1.5.
	kartēm  jābūt ieprogrammētām kādā no šādiem formātiem: Standarta 26bit, Apollo EZ-One (31bit), Apollo 36bit, HID 37bit vai HIDCorporate 1000
	

	1.6.
	uz kartes jābūt uzdrukātam kartes identifikācijas numuram (numuram jābūt arī ieprogrammētam kartē). Kartes identifikācijas numura augstums vismaz  3 mm, uzdrukāts izmantojot UV vai lāertehnoloģiju.
	

	1.7.
	kartes apdrukājamas no abām pusēm
	

	2.
	Karšu identifikācijas numerācija saskaņojama pirms piegādes. Karšu identifikācijas numerācija nedrīkst sakrist ar Pasūtītāja rīcībā jau esošo karšu identifikācijas numerāciju. Identifikācijas numerācijas pārklāšanās gadījumā piegādātās kartes nomaināmas bez papildu maksas 3 (trīs) darba dienu laikā.
	

	3.
	Karšu garantijas laiks 2 (divi) gadi.
	

	4.
	Pretendentam jāpiegādā vismaz 2 (divas) tehniskajai specifikācijai atbilstošas kartes pārbaudei saderībai ar Pasūtītāja rīcībā esošo Rīgas brīvostas pārvaldes Vienoto piekļuves kontroles sistēmu “Apollo”.
	



Pretendenta pārstāvja vārds, uzvārds, amats: _________________________________


Pretendenta pārstāvja paraksts: ___________________________________________


Datums: ___________

