3.pielikums

Piegādātāju izvēles procedūra
“Darba apģērbs Kapteiņdienesta un Kuģu satiksmes vadības centra darbiniekiem”

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA / TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
2. iepirkuma daļa (Vējjaka – siltināta jaka darbam)

		
Vispārīgā informācija

· Preces piegādes termiņš pēc līguma noslēgšanas: līdz 2026.gada 1.decembrim;
· Apmaksa tiek veikta 10 dienu laikā pēc preču piegādes, kvalitātes pārbaudes un preču piegādes apliecinoša dokumenta parakstīšanas.
· Preču kvalitātes nodrošināšanai, Pasūtītājs ir tiesīgs preču piegādes apliecinošo dokumentu parakstīt 10 darba dienu laikā pēc preču saņemšanas, kuru laikā tiek veikta kvalitātes pārbaude.
· Preču piegādes vieta – Meldru iela 5A, Rīga.
· Pretendentam ir jābūt gatavam iesniegt Pasūtītājam tehniskajā specifikācijā – tehniskajā piedāvājumā norādīto preču paraugus.

Pretendents: ___________________


	1. Vējjaka – siltināta jaka darbam (16 gab.)
Siltināta darba vējjaka ar augstu aizsardzību pret mitrumu un vēju savienojumā ar gaisa caurlaidību. Vienkāršu un elegantu dizainu, ērtu piegriezumu, kas nodrošina kustību brīvību.

	Nr.p.k.
	Prasību apraksts
	Tehniskais piedāvājums / apraksts / atzīme par prasības izpildi

	1.1.
	Poliamīda pamatmateriāla jaka bez kapuces
	

	1.2.
	Vēju aizturoša konstrukcija ar paaugstinātu mitruma pārvaldību
	

	1.3.
	37.5® mitruma pārvaldības tehnoloģija vai ekvivalents, kas palīdz novadīt ķermeņa radītos mitruma tvaikus
	

	1.4.
	Integrētas atstarojošas detaļas
	

	1.5.
	Muguras daļā sieta materiāls klimata kontrolei, siltumizolācijas slānis integrēts jakas konstrukcijā
	

	1.6.
	Vēju aizturoša apkakle ar flīsa oderi
	

	1.7.
	Profilētas piedurknes
	

	1.8.
	Elastīgas iekšējās aproces ar atveri īkšķim
	

	1.9.
	Funkcionālas kabatas ar rāvējslēdzēja aizdari
	

	1.10.
	Divas kabatas jostas daļā, krūšu kabatas, divas iekšējās kabatas, krūšu kabata ar integrētu ID kartes turētāju
	

	1.11.
	Pagarināta muguras daļa
	

	1.12.
	Elastīgi muguras paneļi
	

	1.13.
	Pamatmateriāls - 100 % poliamīds, 215-225 g/m2, Cordura pastiprinājumi – 100% poliamīds, 210-215 g/m2, siltinājums – poliestera šķiedru siltumizolācijas materiāls 115-125g/m2, ar mitruma pārvaldības funkciju, odere – 100% poliamīds, 60-70 g/m2
	

	1.14.
	Izmēru skala: XS – 3XL
	

	1.15.
	Vēlamās krāsas – tumši zila - navy
	

	1.16.
	Aizsardzība pret aukstumu – EN 342:2017
	

	1.17.
	Siltumizolācija – Icler (B) = 0,298m2*K/W
	

	1.18.
	CE marķējums; individuālo aizsardzības līdzekļu II kategorija
	




Vārds, uzvārds: ____________________________
Amats: ___________________________________


