2.pielikums

Piegādātāju izvēles procedūra
“Darba apģērbs Kapteiņdienesta un Kuģu satiksmes vadības centra darbiniekiem”

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA / TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
1. iepirkuma daļa  (vīriešu bikses, vīriešu polo krekli)

		
Vispārīgā informācija

· Preces piegādes termiņš pēc līguma noslēgšanas: līdz 2026.gada 1.decembrim;
· Apmaksa tiek veikta 10 dienu laikā pēc preču piegādes, kvalitātes pārbaudes un preču piegādes apliecinoša dokumenta parakstīšanas.
· Preču kvalitātes nodrošināšanai, Pasūtītājs ir tiesīgs preču piegādes apliecinošo dokumentu parakstīt 10 darba dienu laikā pēc preču saņemšanas, kuru laikā tiek veikta kvalitātes pārbaude.
· Preču piegādes vieta – Meldru iela 5A, Rīga.
· Pretendentam ir jābūt gatavam iesniegt Pasūtītājam tehniskajā specifikācijā – tehniskajā piedāvājumā norādīto preču paraugus.

Pretendents: ___________________


	1. Vīriešu bikses (21 gab.)

	Nr.p.k.
	Prasību apraksts
	Tehniskais piedāvājums / apraksts / atzīme par prasības izpildi

	1.1.
	Klasiska stila bikses
	

	1.2.
	Krāsa – melna
	

	1.3.
	Auduma sastāvs – 60 % vilna, 35-40 % poliesters, 0-5 % elastāns
	

	1.4.
	Auduma svars – 200 g/m2
	

	1.5.
	Pieguluma pakāpe augumam – puspieguļošs siluets
	

	1.6.
	Izmēru skala - no 44. līdz 62. izmēram
	

	1.7.
	Piešūtais jostturis ne šaurāks kā 40 mm, atrodas vidukļa līnijā
	

	1.8.
	Jostas daļā – vismaz astoņas jostas cilpas
	

	1.9.
	Aizdare priekšpusē ar plastmasas rāvējslēdzēju, āķīti un vienu četru caurumu pogu piejostā
	

	1.10.
	Divas grieztas slīpās sānu kabatas
	

	1.11.
	Bikšu staras uz leju izejoši sašaurinātas
	

	1.12.
	Bikšu ieloces “buktes” iegludinātas priekšpusē un mugurpusē, aptuveni 15 cm no josttura līdz staras apakšai
	

	1.13.
	Priekšpuse biksēm izoderēta no jostas vietas
	

	1.14.
	Staru garums stakles iekšpusē 50. izmēram ne mazāks kā 82 cm
	

	1.15.
	Staras apkārtmērs potītes rajonā 50. izmēram ne lielāks par 42 cm
	

	1.16.
	Atšuves platums bikšu starai – ne mazāks kā 3 cm
	

	1.17.
	Mazgājamas līdz 30 oC grādu temperatūrai veļas mašīnā, bikšu iekšpusē etiķete ar kopšanas norādījumiem
	

	2. Vīriešu polo krekli (62 gab.)

	2.1.
	Taisna griezuma vīriešu polo krekls. Moderns pamat-apģērbs, kas izskatās labi darbā, vasaras periodā
	

	2.2.
	Krāsu varianti – balts, gaiši zils, tumši zils, antracīta pelēks, no krāsotas dzijas
	

	2.3.
	Auduma sastāvs – 90-95 % kokvilna, 5-10 % elastāns
	

	2.4.
	Auduma īpašības – elastīgs
	

	2.5.
	Auduma veids Džersija tipa
	

	2.6.
	Auduma blīvums – 200 g/m2 - 210 g/m2
	

	2.7.
	Pieguluma pakāpe augumam – standarta piegulums
	

	2.8.
	Bez krūšu kabatas
	

	2.9.
	Kreisā krūšu rajonā izšūts uzraksts “PORT OF RIGA”, un uzņēmuma simbols-logo
	

	2.10.
	Izmēru skala - no S līdz 3XL izmēram
	

	2.11.
	Kenta tipa apkakle kas izgatavota no tā paša krekla auduma
	

	2.12.
	Priekšpusē pogājama 3 pogu aizdare
	

	2.13.
	Mazgājams līdz 40 OC grādu temperatūrai
	

	2.14.
	Pūkošanās / bumbiņu veidošanās (ISO 12945-2): 3–4 pie 2000 berzes cikliem
	

	2.15.
	Berzes izturība (ISO 12947-2): >20 000 berzes ciklu
	

	2.16.
	Krāsas noturība pret berzi (ISO 105 X12): Sausa: 4 | Slapja: 3
	

	2.17.
	Krāsas noturība pret sviedriem (ISO 105-E04): Skāba vide: 4 | Sārmaina vide: 4
	

	2.18.
	Krāsas noturība pret mazgāšanu (ISO 105-C06): 4
	




Vārds, uzvārds: ____________________________
Amats: ___________________________________


